**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-041-2018**

**“LENTE NIKAF-S 70-200 F2.8E FL EDVR”**

**REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS**

LENTE NIKON AF-S 70-200 F/2.8 E FL EDVR

* Óptica de vanguardia para la máxima definición.
* Un diseño aún más resistente y con tratamiento impermeable.
* Brillante en poca luz.
* Enfoque preciso.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

* Tipo de montura: Niko F-Bayoneta
* Escala de distancia focal: 70-200mm
* Relación del zoom: 2.9 x
* Apertura máxima: f/2.8
* Apertura mínima f/22
* Formato Fx/35 mm
* Angulo de visión máximo: (formato DX) 22°50´
* Angulo de visión mínimo: (formato DX) 8°
* Angulo de visión máximo: (formato FX) 34°20´
* Angulo de visión mínimo: (formato FX) 12°20´
* Relación de reproducción máxima 0.12x.
* Elementos de los objetivos: 21
* Formato(s) compatible (s): FX Y DX.
* Película de 35 mm.
* Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (vibration reduction, VR): Sí
* Láminas del diafragma:9
* Información sobre la distancia Sí
* Capacidad de nanocristal sí
* Autofoco. Sí
* AF-S (motor de onda silenciosa): sí
* Distancia mínima de enfoque: 4.6 pies (1.4m)
* Modo de enfoque: manual / automático.
* Tipo G.
* Tamaño del filtro: 77mm
* Acepta filtros tipo: atornillable
* Compatible con los teleconvertidores AF-S Nikon
* Aprox. Dimensiones (diámetro x longitud) 87 x 205.5 mm
* Aprox. Peso: 1540