**ANEXO 1**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-021-2021**

**EFICIENTIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y DEL IMPACTO AMBIENTAL Y ECONÓMICO EN SALON DE USOS MÚLTIPLES Y ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN SUMINISTRO | PRECIO ANTES DE IMPUESTOS | IMPUESTOS DESGLOSADOS | TOTAL CON I.V.A. INCLUÍDO |
| 104 | Suministro de Luminario de Empotrar en plazoleta Z230CE2FNG con difusor opalino 68 incluido. |  |  |  |
| 35 | Suministro de Luminario para Empotrar Z164CE4FTB en pasillo 4000k. |  |  |  |
| 8 | Suministro de Luminario de Empotrar en plafón, Referencia AT31154B, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. doble orientación, orientable 30°. difusor transparente. Led Bridge lux. Driver Triac Multivoltaje Ul. 1350 Lúmenes, 4000k, Potencia 15 W |  |  |  |
| 4 | Suministro de Luminario E26 5000k S39738 para áreas exteriores |  |  |  |
| 20 | Suministro de Luminario de Empotrar, Referencia ILUDOWNR18WNW, Blanco Neutro, 18 W, Angulo de apertura 120°, alimentación 85-265 VCA, material aluminio acabado blanco. |  |  |  |
| 204 | Suministro de tubo T5 de 1.20 cm, Referencia S28691, 13 W, 120-277 V, 4000 K, 1650 Lúmenes, 50/60 HZ |  |  |  |
| 554 | Suministro de tubo T8 de 1.20 cm, Referencia S29906, 17 W, 120-277 V, 4000 K, 2200 Lúmenes |  |  |  |
| 6 | Suministro de tubo T8 de 0.60 cm, Referencia S29902, 9 W, 120-277 V, 4000 K, 1150 Lúmenes, 50/60HZ |  |  |  |
| 20 | Suministro de Tira Led Atenuable LA5050IP66NW12R 4000K  |  |  |  |
| 6 | Suministro de Driver Atenuable ILUDA5EN1100W12 para exteriores |  |  |  |
| 18 | Suministro de Luminario Z602RE4FAB  |  |  |  |
| 18 | Suministro de Luminario Z633RRE4FAB |  |  |  |
| 1 | Suministro de Dimmer Ip10- DLZ con placa incluida |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL, con impuestos incluidos por EL SUMINISTRO**  | **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (y cantidad en letra)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN | PRECIO ANTES DE IMPUESTOS | IMPUESTOS DESGLOSADOS | TOTAL CON I.V.A. INCLUÍDO |
| 104 | Instalación de Luminario de Empotrar en plazoleta Z230CE2FNG con difusor opalino 68 incluido. |  |  |  |
| 35 | Instalación de Luminario para Empotrar Z164ce4ftb en pasillo 4000k. |  |  |  |
| 8 | Instalación de Luminario de Empotrar en plafón, Referencia AT31154B, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. doble orientación, orientable 30°. difusor transparente. Led Bridge lux. Driver Triac Multivoltaje Ul. 1350 Lúmenes, 4000k, potencia 15 W. |  |  |  |
| 4 | Instalación de Luminario E26 5000k S39738 para áreas exteriores. |  |  |  |
| 20 | Instalación de Luminario de Empotrar, Referencia ILUDOWNR18WNW, blanco neutro, 18 W, Angulo de apertura 120°, alimentación 85-265 VCA, material aluminio acabado blanco. |  |  |  |
| 204 | Instalación de tubo T5 de 1.20 cm, Referencia S28691, 13 W, 120-277 V, 4000 K, 1650 Lúmenes, 50/60 HZ. |  |  |  |
| 554 | Instalación de tubo T8 de 1.20 cm, Referencia S29906, 17 W, 120-277 V, 4000 K, 2200 Lúmenes. |  |  |  |
| 6 | Instalación de tubo T8 de 0.60 cm, Referencia S29902, 9 W, 120-277 V, 4000 K, 1150 Lúmenes, 50/60HZ. |  |  |  |
| 20 | Instalación de tira Led Atenuable LA5050IP66NW12R 4000K. |  |  |  |
| 6 | Instalación de Driver Atenuable ILUDA5EN1100W12 para exteriores. |  |  |  |
| 18 | Instalación de Luminario Z602RE4FAB. |  |  |  |
| 18 | Instalación de Luminario Z633RRE4FAB. |  |  |  |
| 1 | Instalación de Dimmer IP10-DLZ con placa incluida. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL, con impuestos incluidos POR LA INSTALACIÓN**  | **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (y cantidad en letra)** |
| **GRAN TOTAL con impuestos incluidos POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN:**  | **$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (y cantidad en letra)** |

1. La vigencia de la cotización no podrá modificarse, hasta la fecha en que sean entregados todos los productos adjudicados.
2. Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Condiciones de venta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Señalar si los precios cotizados serán los mismos en caso de que el Auditor Superior del Estado de Jalisco opte por adjudicar por partidas lo que es materia de la licitación. El no hacerlo, queda en el entendido de que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Garantías ofrecidas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el poder/mandato con el que ostento mi representación, a ésta fecha no ha sido modificado o revocado.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

Protesto lo necesario.

Nombre y firma del representante Legal

Razón social de la persona jurídica

Nota: Este documento deberá ser elaborado, de preferencia, en papel membretado de la empresa, respetando totalmente su redacción. Solo se recibirán propuestas económicas presentadas en este formato, por lo que la convocante no está obligada a aceptar propuestas que se presenten en formato distinto.