**ANEXO 2**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-012-2022**

**“ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER”**

1. **REQUERIMIENTO:**

Adquisición de 1 (un) escáner de alto volumen con soporte por un año, con las siguientes:

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

|  |
| --- |
| ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN |
| TIPO | Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, escáner de producción de volumen medio dúplex. |
| VELOCIDAD | 150 ppm (una cara) /300 ipm (doble cara) en color, en escala de grises y blanco y negro a 200 dpi y 300 dpi (A4 horizontal) |
| TAMAÑO DE PAPEL | ADF mín.: 52 mm x 74 mm (2 pulg. x 2,72 pulg.) - ADF máx.: 304,8 mm x 431,8 mm (12 pulg. x 17 pulg.) |
| CAPACIDAD ADF | 500 x carta de 20 lb  |
| MODOS DE COLOR DE LA DIGITALIZACIÓN | Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala de grises, monocromo). |
| RESOLUCIÓN ÓPTICA | 600 ppp |
| TIPOS DE SENSOR DE IMAGEN | 2 sensores (CCD) (1 en la parte frontal y 1 en la parte trasera) |
| DIGITALIZACIÓN DE PAPEL LARGO  | 5588 mm (220 in.) |
| VOLUMÉN DIARIO ESPERADO | 120 000 hojas como mínimo. |
| RESOLUCIÓN DE SALIDA | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)\*8 |
| FORMATO DE SALIDA | Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit |
| TIPOS DE ARCHIVO DE SALIDA | PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF de varias páginas, mapa de bits, JPEG, JPEG2000 |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | Windows® 10 (32 bits/64 bit).Procesador Intel® Core i3 2,5 GHz o superior.RAM 2 GB o más.Puerto: USB 2.0 |

1. **OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:**

**ESPECIFICACIONES DEL BIEN:**

1. La propuesta se deberá incluir de manera enunciativa más no limitativa la cantidad, número de parte, modelo y descripción de los productos.
2. Los componentes propuestos serán de última generación.
3. Todas las especificaciones señaladas en el presente anexo son mínimas, por lo tanto, el participante podrá ofertar bienes con especificaciones superiores, si así lo considera conveniente.
4. **GARANTÍAS POR ESCRITO:**
5. El proveedor deberá entregar carta garantía en hoja membretada del fabricante y/o distribuidor, por defectos y/o vicios ocultos, daños y/o perjuicios y en general, por la buena calidad del bien adjudicado.
6. El proveedor deberá entregar carta garantía con vigencia de 1 año a partir de la entrega del bien adjudicado, sobre las piezas de recambio, mano de obra y desplazamientos.
7. El proveedor deberá entregar carta de ser distribuidor autorizado.
8. El proveedor adjudicado deberá presentar Fianza de cumplimiento con vigencia de doce meses por un monto del 10% del valor total de lo adjudicado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a su propuesta económica presentada, a partir de la fecha de publicación del acta de fallo y hasta el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones asumidas mediante las presentes Bases, sus propuestas y el contrato respectivo, así como por defectos y/o vicios ocultos, daños y/o perjuicios y en general, por la buena calidad del bien adjudicado, cuando sea de características inferiores a lo solicitado, y/o cuando dicho bien difiera| en perjuicio de la convocante.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, \_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma de quien suscribe el presente documento.

Razón social de la persona jurídica

(Nota: Este documento deberá ser elaborado, en su caso, en papel membretado de la empresa, respetando totalmente su redacción.)