**ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA LOS ANEXOS 1 Y 5**

**Propuesta Técnica y Económica**

1. **Requerimiento:**
2. Adquisición de un (01) escáner de alto volumen

Deberá incluir soporte por un año

1. **Especificaciones técnicas mínimas requeridas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESCÁNER DE ALTO VOLUMEN** | |
| **TIPO** | Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, escáner de producción de volumen medio dúplex. |
| **VELOCIDAD** | 150 ppm (una cara) /300 ipm (doble cara) en color, en escala de grises y blanco y negro a 200 dpi y 300 dpi (A4 horizontal) |
| **TAMAÑO DE PAPEL** | ADF mín.: 52 mm x 74 mm (2 pulg. x 2,72 pulg.) - ADF máx.: 304,8 mm x 431,8 mm (12 pulg. x 17 pulg.) |
| **CAPACIDAD ADF** | 500 x carta de 20 lb |
| **MODOS DE COLOR DE  LA DIGITALIZACIÓN** | Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala de grises, monocromo). |
| **RESOLUCIÓN ÓPTICA** | 600 ppp |
| **TIPOS DE  SENSOR DE IMAGEN** | 2 sensores (CCD) (1 en la parte frontal y 1 en la parte trasera) |
| **DIGITALIZACIÓN  DE PAPEL LARGO** | 5588 mm (220 in.) |
| **VOLUMÉN DIARIO  ESPERADO** | 120 000 hojas como mínimo. |
| **RESOLUCIÓN DE SALIDA** | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)\*8 |
| **FORMATO DE SALIDA** | Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit |
| **TIPOS DE ARCHIVO  DE SALIDA** | PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF de varias páginas, mapa de bits, JPEG, JPEG2000 |
| **REQUISITOS  DEL SISTEMA** | Windows® 10 (32 bits/64 bit). Procesador Intel® Core i3 2,5 GHz o superior. RAM 2 GB o más. Puerto: USB 2.0 |

1. **Obligaciones del proveedor:**
2. En la propuesta se deberá incluir de manera enunciativa más no limitativa la cantidad, numero de parte, modelo y descripción de los productos.
3. Los componentes propuestos serán de última generación.

Todas las especificaciones señaladas son mínimas, por lo tanto, el participante podrá ofertar bienes con especificaciones superiores si así lo considera conveniente.

1. **Tiempo y lugar de entrega:**

15 quince días hábiles posteriores a la emisión del fallo correspondiente, previa entrega de la orden de compra, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con domicilio en la avenida Niños Héroes número 2409, código postal 44190.

1. **Garantías:**
2. Carta garantía en hoja membretada donde se garantice el escáner por 12 meses a partir de la fecha de entrega, a entera satisfacción de la ASEJ, incluyendo las piezas de recambio, la mano de obra y los desplazamientos.
3. Carta garantía en hoja membretada del fabricante y/o distribuidor, por defectos y/o vicios ocultos, daños y/o perjuicios, y en general por la buena calidad del bien adjudicado.
4. El licitante deberá entregar carta de ser distribuidor autorizado.
5. Fianza de cumplimiento, según aplique.
6. **Forma de pago:**

En una sola exhibición, por medio de transferencia electrónica posterior a la entrega del servicio y/o producto a entera satisfacción de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Impactando la partida presupuestal **5151** Equipo de cómputo y de tecnología de la información

1. **Anticipo:**

Sin anticipo

1. **Vigencia de precios:**

Según lo establecido en las bases de la convocatoria.

1. **Normas:**

No aplica.