**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-037-2018**

**“INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** |
| Suministro e instalación de válvulas de compuerta bridadas fabricadas en bronce, de 8 pulgadas. Incluye material, herramientas necesarias para su correcta colocación y mano de obra. | 2 en cada nivel del 7 al 11 |
| Suministro e instalación de válvulas de compuerta bridadas fabricadas en bronce de 6 pulgadas. Incluye material, herramientas necesarias para su correcta colocación y mano de obra. | 2 en cada nivel del 3 al 6 |
| Suministro e instalación de válvulas de compuerta bridadas fabricadas en bronce de 4 pulgadas. Incluye material, herramientas necesarias para su correcta colocación y mano de obra. | 2 en cada nivel del piso 2 |
| Suministro e instalación de válvulas de compuerta bridadas fabricadas en bronce de 3 pulgadas. Incluye material, herramientas necesarias para su correcta colocación y mano de obra. | 2 en cada nivel piso 1 y P.B |
| Suministro e instalación de brida de PVC cedula 80 de 8 pulgadas para cementar. | 4 en cada nivel del 7 al 11 |
| Suministro e instalación de brida de PVC cedula 80 de 6 pulgadas para cementar. | 4 en cada nivel del 3 al 6 |
| Suministro e instalación de brida de PVC cedula 80 de 4 pulgadas para cementar. | 4 en cada nivel del piso 2 |
| Suministro e instalación de brida de PVC cedula 80 de 3 pulgadas para cementar. | 4 en cada nivel del piso 1 Y P.B. |

**REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA | 8 PULGADAS |
| 8 | VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA | 6 PULGADAS |
| 2 | VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA | 4 PULGADAS |
| 4 | VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA | 3 PULGADAS |
| 20 | BRIDAS DE PVC CÉDULA | 80 DE 8 PULGADAS |
| 16 | BRIDAS DE PVC CÉDULA | 80 DE 6 PULGADAS |
| 4 | BRIDAS DE PVC CÉDULA | 80 DE 4 PULGADAS |
| 8 | BRIDAS DE PVC CÉDULA | 80 DE 3 PULGADAS |