**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-040-2018**

**“ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)”**

**ESPECIFICACIONES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** |
| **35** | CÁMARAS TIPO DOMO MOTORIZADO ANTIVANDÁLICO 2MP/ LENTE VARIFOCAL 3-8,5MM/ IR 15M / WDR 100DB / IP66. |
| **6** | CÁMARAS FISHEYE 3 MP EXTERIOR DÍA /NOCHE, WDR, PTZ DIGITAL, ANTIVANDÁLICO. IP66 (IK 10) MONTABLE DE TECHO O PARED 180°/360°. |
| **2** | CÁMARAS TIPO MINI DOMO, ANTIVANDÁLICO, LENTE 3MM /WDR 120DB/ IP66/BLC. |

**GARANTÍA:**

* Por lo menos un año.

**OBLIGACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:**

* Soporte por un año.
* Tiempo de entrega máximo 10 días hábiles.
* En la propuesta se deberá incluir de manera enunciativa más no limitativa la cantidad, numero de parte, modelo y descripción de los productos.
* Los componentes propuestos serán de última generación.
* Todas las especificaciones señaladas en este anexo son mínimas, por lo tanto el participante podrá ofertar bienes con especificaciones superiores, si así lo considera conveniente.
* Carta del distribuidor autorizado por el fabricante.