**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-005-2019**

**“RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA**

**DE ARCHIVO TORRE AUDIRE”**

**REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS:**

1. Suministro e instalación de tubería de PVC cedula 80 en instalación hidráulica, sanitaria y pluvial del archivo torre Audire.
2. Incluye material, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación.
3. Limpieza al momento de concluir el trabajo.
4. Se solicita que el proveedor tome medidas lineales, y verifique las pulgadas de tubo PVC necesarias para la obra.

**RECOMENDACIONES:**

En este tipo de instalaciones se recomienda no realizar pruebas con aire ya que puede ocasionar la fractura de la tubería, en la colocación de anclajes y soportes, por lo que se debe considerar tanto la distancia, ubicación y tipo de soportes a utilizar.