**ANEXO 4**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-017-2020**

**“MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA ASEJ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO ANTES DE IMPUESTOS** | **IMPUESTOS DESGLOSADOS** | **TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS** |
| 1 | Sustitución de las columnas de distribución de agua helada y su retorno, contemplando todas sus conexiones y válvulas, utilizando: cloruro de polivinilo cedula 80, resistencia de hasta 10.5 kg/cm2, bajo NORMA NMX-E-145 y pegamento aprobado ASTM D 2564 y NSF/ANSI 14 y 61.  | SERVICIO | 1 | **$** | **$** | **$** |
| 2 | Corregir las anomalías de las tuberías secundarias que llevan el agua helada y su retorno a las unidades manejadoras de aire (UMA), ya que se encuentran con deficiencias tanto en el diseño como en la instalación, y adicionar las válvulas y conexiones utilizando cloruro de polivinilo cedula 80. necesarias para su correcto funcionamiento.  | SERVICIO | 1 | **$** | **$** | **$** |
| 3 | Reposición total del aislamiento de todas las tuberías, conexiones y válvulas que se intervenga ya sea en la sustitución, como en mantenimiento o adecuación, deberá de ser remplazado el aislamiento térmico a base de recubrimiento elastómero flexible INSUL de 1/2" de espesor, color negro, adherido con pegamento MCA líder z, sellado con cinta HVRLAN.  | SERVICIO | 1 | **$** | **$** | **$** |
| 4 | Realizar pruebas hidrostáticas de acuerdo a la norma: nom-001-conagua-2011 y la ASTM D 1785 y f 441, para garantizar el buen funcionamiento futuro de las instalaciones intervenidas.  | SERVICIO | 1 | **$** | **$** | **$** |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.** | **GRAN TOTAL** | **$** | **$** | **$** |

1. La vigencia de la cotización no podrá modificarse, hasta la fecha en que sean entregados todos los productos adjudicados.
2. Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Condiciones de venta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Señalar si los precios cotizados serán los mismos en caso de que el Auditor Superior del Estado de Jalisco opte por adjudicar por partidas lo que es materia de la licitación. El no hacerlo, queda en el entendido de que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Garantías ofrecidas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el poder/mandato con el que ostento mi representación, a ésta fecha no ha sido modificado o revocado.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

Protesto lo necesario.

Nombre y firma del representante Legal

Razón social de la persona jurídica

Nota: Este documento deberá ser elaborado, de preferencia, en papel membretado de la empresa, respetando totalmente su redacción. Solo se recibirán propuestas económicas presentadas en este formato, por lo que la convocante no está obligada a aceptar propuestas que se presenten en formato distinto.